# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 27,0 – 31,6 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 19,0 – 31,6 В |
| Максимальный ток длительного разряда | 2,6 А |
| Электрическая энергия при разряде на фиксированную мощность 12,5 Вт при температуре 9 °С | Не менее 280 Вт\*ч |
| Химическая система: | LiSOCl2 (литий-тионилхлоридные) |
| Рабочий температурный диапазон: | -300С… +600С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 3,15 А |
| Вид корпуса: | Полиуретановый компаунд, стеклопластиковые крышки. |
| Габаритные размеры: | D 88 х 128 мм |
| Масса: | 1,2 кг. |
| Назначение | Батарея элементов питания марки "FPLT-T8" предназначена для работы в составе внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) при проведении обследований магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. |
|  | Батарея оснащена контроллером наработанной емкости FPC-2 “Lotos” |