
	Номинальное выходное напряжение:
	36 В

	Диапазон рабочих напряжений:
	25 - 36В

	Ток нагрузки:
	до 3 А

	Номинальная емкость батареи:
	26 Ач

	Рабочий температурный диапазон:
	-200С … +1500С

	Электрическая защита:
	Плавкий предохранитель 4А

	Вид корпуса:
	[bookmark: _GoBack]Фибергласовая труба с дюралюминиевыми концевиками.

	Срок службы батареи:
	Не регламентировано.

	Габаритные размеры:
	d 37.5 х 1468 мм

	Масса:
	3100 гр.

	Дополнительные опции:
	Батарея оснащена контроллером приема, обработки и хранения данных.

	Назначение
	Батарея автономного питания марки "FPLT-10260L1" предназначена для работы в составе модуля питания автономного комплекса СМИС-120-Б



